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( Tableau croisé compétences/savoirs associés

Le tableau ci-dessous met en évidence les relations existant entre le référentiel de formation du BEP des métiers de l'électronique et le travail que vous devez effectuer.

	Compétences
	Savoirs associés



	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8

	C1.1
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	C1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.2
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	C3.1
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	C3.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4.2
	
	
	
	
	
	
	
	


( Conditions de réalisation
Pour réaliser ce travail, vous devez disposer :


- du dossier technique


- de la documentation technique du protocole DiSEqC.

A. ETUDE DES FONCTIONS PRINCIPALES FP1 ET FP2

QA1- ENCADRER les fonctions FP1 et FP2 sur le schéma structurel.


QA2- RAPPELER la dénomination et le rôle de la fonction principale FP1.

"Extraction de l’information codée de positionnement de la parabole"
La fonction FP 1 permet d’extraire du signal présent sur le câble coaxial l’information codée (selon le protocole DiSEqC) de commande de déplacement de la parabole générée par le démodulateur en fonction des choix de l’utilisateur (changement de chaîne par exemple).

QA3- PRECISER la nature et la dénomination des entrées et des sorties de FP1.

Entrée :

Vcoax est un signal constitué de la composante continue (13 ou 18 Volts) d’alimentation de la tête de réception et du positionneur Motorysat, des informations audio/vidéo et des ordres de positionnement codés et modulés selon le protocole DiSEqC.

Sortie :

Vmod est un signal constitué d’une composante continue égale à 5 Volts sur laquelle sont superposés les ordres de positionnement de la parabole codés et modulés selon le protocole DiSEqC. On écrira Vmod = vmo + Vcc.

QA4- RAPPELER la dénomination et le rôle de la fonction principale FP2.

"Démodulation de l’information codée"

La fonction FP 2 permet de démoduler le signal représentatif de la commande de déplacement de la parabole.


QA5- PRECISER la nature et la dénomination des entrées et des sorties de FP2.

Entrée :

Vmod est un signal constitué d’une composante continue égale à 5 Volts sur laquelle sont superposés les ordres de positionnement de la parabole codés et modulés selon le protocole DiSEqC. On écrira Vmod = vmo + Vcc.

Sortie :

DiSEqC est un signal numérique représentatif du code de positionnement de la parabole généré par le démodulateur en fonction du choix de l’utilisateur (voir les détails sur la figure 19).


QA6- Dans tout ce qui suit nous allons nous intéresser aux chaînes France 2, Canal+ et TV5 émises par la satellite Hot-bird sur le canal 101.
   Le tableau représenté ci-dessous rappelle quelques caractéristiques des 3 chaînes.

	Chaîne TV
	Canal
	Bande
	Présence 22kHz
	Polarisation
	Alimentation tête

	France 2
	002
	Haute
	oui
	Verticale
	13 volts

	Canal+
	004
	Haute
	oui
	Verticale
	13 volts

	TV5
	101
	Basse
	non
	Verticale
	13 volts


   Lorsque l'utilisateur provoque la génération d'un code DiSEqC par le démodulateur changement de chaîne par exemple), si le signal 22kHz est déjà présent dans le câble coaxial (visualisation d'une chaîne émise dans la bande haute), le démodulateur arrête automatiquement de le générer au moins 15 ms avant et après l'émission du code de positionnement de la parabole.

   La figure ci-dessous représente le diagrammme temporel du protocole DiSEqC lors du passage de la chaîne France 2 (canal 2) à la chaîne Canal+ (canal 4).
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En vous aidant des informations fournies précédemment, DESSINER le diagramme temporel du code DiSEqC lors du passage de la chaîne France 2 à la chaîne TV5 (canal 101).
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QA7- Les signaux Vfiltre et DiSEqC représentés ci-dessous ont été capturés lors de l'émission par le démodulateur, du code DiSEqC correspondant au passage de France 2 à Canal+.

[image: image3.jpg]22Khz| 15

B e

22Khz

Tek | .l @ M Pas; 3300ms __ TRIGGER

CHY Sa0m

CHO SO0V M Sihms U TH 7 140





ANALYSER qualitativement et quantitativement les relevés des signaux ci-dessous. Pour ce faire, vous devez :


- REPERER les différentes phases (présences du signal 22kHz, code DiSEqC et interruptions du signal 22 kHz) sur l'oscillogramme


- GRADUER les deux signaux, en vous aidant des calibres (CH1, CH2 et M) indiqués en bas de l'oscillogramme.

COMMENTER les signaux obtenus. Sont-ils conformes à ceux que vous attendiez ?

Oui, les deux signaux sont conformes, on retoruve le signal 22Khz et les interruptions supperieures a 15 ms
Le signal est demodulé -> fp2 joue son role

QA8- Les signaux Vfiltre et DiSEqC représentés ci-dessous ont été capturés lors de l'émission par le démodulateur, du code DiSEqC correspondant au passage de France 2 à TV5.
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COMPARER les signaux obtenus avec le relevé de la question précédente. En quoi différent-ils et pourquoi ?

Le signal 22khz as disparu apres le code DiSEqC car tv5 est dans la bande hertzienne basse
B. ETUDE DE LA FONCTION PRINCIPALE FP3

QB1- ENCADRER la fonction FP3 sur le schéma structurel.


QB2- RAPPELER la dénomination et le rôle de la fonction principale FP3.

"Asservissement de position de la parabole"
En fonction du signal DiSEqC et du signal numérique Vpulse (généré durant la rotation de la parabole), la fonction FP 3 élabore deux différences de potentiel continues de durées limitées (Valim et Vsens) permettant de commander la fonction FP 4.

QB3- PRECISER la nature et la dénomination des entrées et des sorties de FP3.

Entrées :

DiSEqC est un signal numérique représentatif du code de positionnement de la parabole généré par le démodulateur en fonction du choix de l’utilisateur (voir les détails sur la figure 19).


Vpulse est un signal numérique généré durant la rotation de la parabole, dont le nombre d’impulsions est représentatif de l’angle parcouru par cette dernière. Une rotation de 0,3° de la parabole génère une impulsion.


La fréquence du signal Vpulse varie avec la vitesse de rotation du moteur utilisé et donc de la différence de potentiel d’alimentation du positionneur Motorysat au moment où l’utilisateur change de canal : soit 13 ou 18 Volts.
Sorties :

Valim est une différence de potentiel continue permettant à la fonction FP 4 "Elaboration de signaux de commande" de valider ou non l’alimentation de la fonction FP 5 "Positionnement de la parabole".

Vsens est une différence de potentiel continue permettant à la fonction FP 4 "Elaboration de signaux de commande" d’intervenir sur le sens de rotation de la fonction FP 5 "Positionnement de la parabole".

QB4- Les satellites Astra et Hot-bird sont respectivement placés sur l'orbite géostationnaire à 19° est et 13° est.

   Le tableau ci-dessous fournit les renseignements permettant de répondre à la question qui suit.

	Canal
	Satellite émetteur
	Position sur l'orbite

	20
	Astra 1B
	19° est

	101
	Hort-bird
	13° est



COMPLETER le tableau ci-dessous correspondant au passage du canal 20 au canal 101 sur le démodulateur.

	Sens de rotation de la parabole
	Déplacement angulaire en degrés

	ouest
	6°



QB5- On rappelle qu'une rotation de 0,3° de la parabole génère une impulsion positive sur l'entrée Vpulse de FP3. DONNER le nombre d'impulsions positives que doit contenir le signal Vpulse lors du passage du canal 20 au canal 101.

6/0.3=20

QB6- en vous aidant du dossier support, COMPLETER le tableau suivant en indiquant les états de Vsens et Valim, et l'état de la parabole.

	SORTIES DE FP3

	Vsens
	Valim
	Mouvement de la parabole

	Etat haut
	Etat bas
	Ouest->est

	Etat bas
	Etat bas
	Est->ouest

	Etat haut
	Etat haut
	arret

	Etat bas
	Etat haut
	arret


SOULIGNER les états de Vsens et Valim correspondant à la situation énoncée à la question QB4.

C. ETUDE DES FONCTIONS PRINCIPALES FP4 et FP5

QC1- ENCADRER la fonction FP4 sur le schéma structurel.


QC2- RAPPELER la dénomination et le rôle de la fonction principale FP4.

"Elaboration des signaux de commande"

La fonction FP 4 permet de valider ou non l’alimentation de la fonction FP 5

QC3- PRECISER la nature et la dénomination des entrées et des sorties de FP4.

Entrées :

Vcoax est un signal constitué de la composante continue (13 ou 18 Volts) d’alimentation de la tête de réception et du positionneur Motorysat, des informations audio/vidéo et des ordres de positionnement codés et modulés selon le protocole DiSEqC (voir le spectre de la figure 17).

Durant la rotation de la parabole, les informations audio/vidéo ne sont plus présentes dans le câble coaxial. Dans le cas décrit au troisième paragraphe du chapitre 3-2-3 , Vcoax est tout simplement une différence de potentiel continue égale à 13 ou à 18 Volts.
Le signal Vcoax est utilisé par la fonction FP 4 comme entrée d’alimentation continue (13 ou 18 Volts) pour la fonction FP 5.

Valim est une différence de potentiel continue permettant à la fonction FP 4 "Elaboration de signaux de commande" de valider ou non l’alimentation de la fonction FP5 "Positionnement de la parabole".

Vsens est une différence de potentiel continue permettant à la fonction FP 4 "Elaboration de signaux de commande" d’intervenir sur le sens de rotation de la fonction FP 5 "Positionnement de la parabole".

Sorties :

Vmot+ et Vbutée est forment une différence de potentiel continue d’alimentation de la fonction FP 5 (voir les détails de la figure 21).

QC4- RAPPELER la dénomination et le rôle de la fonction principale FP5.

"Positionnement de la parabole"
La fonction FP 5 permet de faire tourner la parabole dans le sens imposé par la fonction FP 4 et de générer le signal numérique Vpulse.


QC5- PRECISER la nature et la dénomination des entrées et des sorties de FP5.

Entrée :

Vmot+ et Vbutée est forment une différence de potentiel continue d’alimentation de la fonction FP 5 (voir les détails de la figure 21).

Sorties :

Vpulse est un signal numérique généré durant la rotation de la parabole, dont le nombre d’impulsions est représentatif de l’angle parcouru par cette dernière. Une rotation de 0,3° de la parabole génère une impulsion (voir la figure 20).

Rotation parabole correspond à la rotation de la parabole dans le sens imposé par la fonction FP 4 via les entrées Vmot+ et Vbutée est (voir la colonne de droite du tableau de la figure 21).


QC6- en vous aidant du dossier support, COMPLETER le tableau suivant en indiquant les valeurs des tensions de Vmot+ et Vbutée est, et l'état de la parabole.

	Sorties de FP4
	Sorties de FP5

	Vmot+
	Vbutée est
	Mouvement de la parabole

	0V
	0V
	arret

	0V
	13/18V
	Est->ouest

	13/18V
	0V
	Ouest->est


SOULIGNER les valeurs de Vmot+ et de Vbutée est correspondant à la situation énoncée à la question QB4.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nom du candidat :











VALIDATION


DE L'ETUDE FONCTIONNELLE


DE L'OBJET TECHNIQUE


POSITIONNEUR MOTORYSAT
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