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( Tableau croisé compétences/savoirs associés

Le tableau ci-dessous met en évidence les relations existant entre le référentiel de formation du BEP des métiers de l'électronique et le travail que vous devez effectuer.

	Compétences
	Savoirs associés



	
	S1
	S2
	S3
	S4
	S5
	S6
	S7
	S8

	C1.1
	X
	X
	
	
	X
	
	
	

	C1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	C3.1
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	C3.2
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	C3.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4.2
	
	
	
	
	
	
	
	


( Conditions de réalisation
Pour réaliser ce travail, vous devez disposer :


- du dossier technique


- de la documentation constructeur du BC 548

SCHEMA STRUCTUREL DE FP4 :
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A. ETUDE DU FONCTION SECONDAIRE FS4.1

QA1- RAPPELER la dénomination et le rôle de cette fonction secondaire.


QA2- ENCADRER sur le schéma structurel de FP4 de la page 2 la structure réalisant FS4.1.

   Les transistors Q2 et Q3 fonctionnent en régime de commutation (saturé ou bloqué)


QA3- RECHERCHER dans la documentation constructeur du BC 548, la valeur typique de VBESAT et de VCESAT.


QA4 COMPLETER le tableau suivant.

   ( Etat des transistors : B pour bloqué ou S pour saturé

   ( Etat du relais REL2 :T pour travail ou R pour repos

   ( Pour VCEQ3 et VCEQ2, indiquez la valeur de la tension

   ( Pour Vmotor, indiquer 13/18 Volts ou 0 Volt

	Valim
	Etat de Q3
	VCEQ3
	Etat de Q2
	VCEQ2
	Etat de REL2
	Vmotor

	0 Volt
	
	
	
	
	
	

	5 Volts
	
	
	
	
	
	


B. ETUDE DU FONCTION SECONDAIRE FS4.2

QB1- RAPPELER la dénomination et le rôle de cette fonction secondaire.


QB2- ENCADRER schéma structurel de FP4 de la page 2 la structure réalisant FS4.2.

   Le transistor Q1 fonctionne en régime de commutation.

   La résistance équivalente RL à la bobine du relais REL1 est égale à 720 (.


QB3- COMPLETER le tableau suivant.

   ICQ1 courant de collecteur de Q1.

   IB1 courant de base de Q1.

	Vsens
	Etat de Q1
	VCEQ1
	ICQ1
	VBEQ1
	IBQ1
	(

	0 Volt
	
	
	
	
	
	XXXXX

	5 Volts
	
	
	
	
	
	



QB4- COMPLETER le tableau suivant.(Voir QA4 pour la façon de répondre)

Vmotor = 13/18 V

	Vsens
	Etat de REL1
	Vmot+
	Vbutée est

	0 Volt
	
	
	

	5 Volts
	
	
	


C. SYNTHESE DE L’ETUDE DE FP4

QC1- COMPLETER le tableau suivant.

	Valim
	Vsens
	Vmot+
	Vbutée est

	0 Volt
	5 Volts
	
	

	0 Volt
	0 Volt
	
	

	5 Volts
	5 Volts
	
	

	5 Volts
	0 Volt
	
	



QC2- VALIDER l’étude de FP4 en fonction des données du dossier technique.

D. ETUDE DE FP5

QD1- En vous aidant du dossier technique, ENCADRER, sur le schéma structurel ci-dessous, de trois couleurs différentes, les trois fonctions secondaires de FP5.
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QD2- Sur le schéma structurel ci-dessous, DESSINER en bleu une flèche indiquant le sens du courant IM circulant dans le moteur lorsque la parabole se dirige vers l’est.
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QD3- Sur le schéma structurel de la page précédente, DESSINER en verte une flèche indiquant le sens du courant IM circulant dans le moteur lorsque la parabole se dirige vers l’ouest.


QD4- INDIQUER comment le relais REL1 intervient sur le sens de rotation de la parabole.


QD5- EXPLIQUER le rôle joué par les diodes D2 et D3, montées en dérivation sur les micro contacts 1 et 2.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nom du candidat :








Vcoax





Vmot+





Vbutée est











ANALYSE STRUCTURELLE





DES FONCTIONS PRINCIPALES


FP4 et FP5
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